思博伦的工作基本方式和原理：

思博伦测试仪表是一台仪器，放置在机房中，IP地址为192.168.101.94。该仪表共有四个端口（port）每个端口都是光口，全双工，可以使用光纤对端口进行连接，形成多种拓扑结构，用来得到不一样的效果。一般的情况下会把仪表的端口和交换机的端口相连接，用来测试数据流的情况。可以在每个端口里面建流，改参数，start进行打数据。然后也可以抓包，下面有多个状态栏可以用来监测各个参量